山东钢铁股份有限公司

炼铁厂铺底料筛分大块料破碎处理业务招标书

一、招标人

山东钢铁股份有限公司

二、项目说明

（一）招标名称：炼铁厂铺底料筛分大块料破碎处理业务

（二）招标方式：公开招标

（三）招标内容：

负责炼铁厂铺底料筛分大块料的破碎处理工作。块料破碎处理具体要求：

1. 破碎标准

（1）破碎后大块料粒径需符使用标准粒度小于10mm。

（2）破碎过程中需同步清理杂物（如垃圾、石头、金属等），确保矿料洁净度达标。

（3）大块石料需完全破碎，不得遗留未处理的大块。

2. 施工进度

（1）总破碎量约5000吨。

（2）中标方需提供详细的施工进度计划，包括日均破碎量、设备配置及工期安排，按照招标方要求2个月内完成。

3. 设备要求

（1）投标方需配备满足产能要求的专用破碎设备（粒度须小于10mm），如鄂式破碎机。

（2）投标方配备设备需符合国家环保及安全标准。

4. 施工要求

（1）现场工作人员不能少于9人，以满足现场需求。

（2）配备持证机械操作人员及专职安全员。

（3）提供人员资质证明及安全培训记录。

（4）详细说明设备配置、人员安排及作业时间计划。

（5）提供现场安全管理及环保措施（如降尘、噪音控制等）。

5.验收标准

（1）破碎后石料粒径100%符合使用要求（无杂物，标准粒度小于10mm）。

（2）计量方式按实际破碎吨位结算，以招标方过磅数据为准。

6. 投标报价均为不含税价格。

（四）结算方式：

1.按照实际破碎矿料吨位月度结算；

2.采用银行承兑汇票的方式进行结算。

（五）拟招承揽单位数量及合同期限：

1. 拟招承揽单位数量：本次拟招1家承揽单位。

2. 合同期限：1年。

三、招标方式

本项目通过公开招标方式确定中标单位（1家）。

四、投标人资格要求

（一）符合国家规定行业标准，具有独立企业法人资格，依法取得工商营业执照，具备劳务服务或矿物加工等相关资质。

（二）具有从事相关业务经验和业绩（至少一份2022年以来业务相关或近似的合同复印件或合同扫描件），管理、安全、服务体系健全。

（三）具有良好的经营行为，不存在失信被执行、限制高消费情况，与招标方不存在纠纷诉讼行为。（提供企查查网站查询截图）。

（四）具有满足相关业务需要的足量资源，能保证日常业务和应急任务开展。

（五）安全环保要求：在工作、运输及存放过程中，要满足国家及地方相关环保要求，不得造成二次污染。

报名参加投标的单位，按照以上要求制作PDF版资格审查文件，投标时需上传资格审查文件，制造管理部将根据项目情况组织联合考察，对不符合采购条件或故意弄虚作假者，取消投标资格。

五、评标方法

采取合理低价法进行评标。

六、投标报价要求

1.投标报价均为不含税价格。

2.结算税率按照国家相关制度要求执行，如遇国家税率调整，在不含税价格基础上执行新的税率。

七、联系方式

招标中心 李先生0531-76923197

制造管理部 王先生0531-77920308

八、要求

（一）报名截止时间及报价截止时间按照投标网站https://bams.shansteelgroup.com/项目设定执行，过期者视为自动放弃。

（二）投标过程严格执行国家相关招标法律法规。

附件 投标报价表

附件

投标报价表

|  |  |
| --- | --- |
| 投标类别 | 投标价格 |
| 铺地矿料大块料破碎 | 元/吨（不含税） |
| 填写要求：手工填写，要求字迹清晰、工整，不允许有涂改痕迹。 | |
|  | |

投标单位全称（公章）： 日期： 年 月 日