**山东钢铁股份有限公司**

**特钢厂银亮材外委加工公开招标文件**

一、招标单位

山东钢铁股份有限公司

二、项目名称

特钢厂银亮材外委加工

三、招标内容及服务要求

（一）业务内容及要求

本项目包括圆钢银亮材加工、矫直、浸油包装等三项业务。加工后的钢材无压痕

1.银亮材加工后表观质量符合要求，无磕碰损伤，无明显车削痕迹。

2.钢材矫直后直线度满足GB/T 702-2016《热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差》标准要求，表面无明显压痕。

3.钢材浸油包装符合GB/T 4879-2016标准要求。

4.承包方保证钢材加工进度满足交货期，一般在接到待加工钢材后5天内将钢材加工完毕。

（三）结算方式

1.按照加工合格数量结算，结算额=加工合格量×加工费单价，每月度进行结算。

2. 支付方式：采用银行承兑汇票结算。

（四）本项目执行期1年。合同期满，经双方协商，可续签合同。招标方根据生产经营变化，有权提前终止合同。

四、招标方式

本项目通过公开招标方式确定中标单位（1家）。

五、单位资格审查条件

（一）符合国家规定行业标准，依法取得营业执照，具有金属表面处理等相关经营范围资质。

（二）具有从事相关业务经验和业绩（至少一份2022年以来业务相关或近似的合同），管理、安全、服务体系健全。

（三）具有良好的经营行为，不存在失信被执行、限制高消费情况，与招标方不存在纠纷诉讼行为。（提供企查查网站查询截图）。

（四）具有满足相关业务需要的足量资源，能保证日常业务和应急任务开展。

（五）安全环保要求：在工作、运输及存放过程中，要满足国家及地方相关环保要求，不得造成二次污染。

报名参加投标的单位，按照以上要求制作PDF版资格审查文件，报名时需上传资格审查文件，制造管理部将根据项目情况组织联合考察，对不符合招标条件或故意弄虚作假者，取消投标资格。

六、投标报价要求

1.投标报价均为不含税价格。

2.结算税率按照国家相关制度要求执行，如遇国家税率调整，在不含税价格基础上执行新的税率。

七、评标方法

采取综合评估法进行评标，技术占30分，商务占70分，综合排名第一名的单位中标。如出现排名并列情况，根据综合实力情况，经评标委员会研究决定推荐中标单位。

|  |  |
| --- | --- |
| **分类** | **评分规则** |
| 价格（70） | 1、高于平均报价30%为无效投标，低于平均报价30%的，经评标委员会讨论研究，确认价格是否合理，若不合理视为无效投标。2、有效最低报价为70分，其他以有效最低报价为基准，每高于基准价2%减1分。 |
| 实力业绩（10） | 投标单位提供与本招标业务相似近三年（2022年以来）的承包合同，提供合同份数5份以上的（含5份）得5分，3份以上（含3份）5份以下的得3分，1份以上（含1份）3份以下的得1分，未提供的不得分。 |
| 以“企查查”（www.qichacha.com）网站查询结果为依据：“法律诉讼”项下“被执行人”每条扣1分，2022年以来“经营风险”项下“行政处罚”每条扣0.5分；合计最高扣5分，得分0-5分。 |
| 服务保障（20） | 对该业务有较为详实的了解，熟悉业务流程，能够根据业务特性制定相应的工作方案。所编制工作方案针对性强，内容全面的得分10-15分；针对性不强，内容较全面的得5-10分；无针对性，内容欠缺的得1-5分。 |
| 提供较为详实的安全管理规章制度，并配备安全管理专职人员，编制内容全面的得分4-5分，内容较为全面的得分2-3分，内容不全面的得分1分，未提供的不得分。 |

八、联系方式

招标中心 李先生0531-76923197

制造管理部 王先生0531-77920308

九、投标运作步骤

（一）报名截止时间及报价截止时间按照投标网站bams.shansteelgroup.com项目设定执行，过期者视为自动放弃。

（二）投标过程严格执行国家相关招标法律法规。

附件：投标报价表

附件

|  |  |
| --- | --- |
| 投标类别 |  投标价格 单位：(不含税) |
| 银亮材加工 |  元/吨 |
| 钢材矫直 |  元/吨 |
| 钢材浸油包装 |  元/吨 |
|  |  |
|  |  |
| 填写要求：手工填写，要求字迹清晰、工整，不允许有涂改痕迹。 |

投标单位全称（公章）： 日期： 年 月 日